清远市清城区疾病预防控制中心

关于2022年第一季度清城区集中式供

水用户水龙头水质监测结果的报告

清城区卫生健康局：

2022年第一季度我中心组织对清城区集中式供水单位水质进行监测检验，乡镇供水单位设监测点13个，中心城区供水单位设监测点22个（由市疾控中心负责）。第一季度共监测饮用水61份，合格61份，合格率100%，其中乡镇供水单位监测饮用水样品共39份，城区供水单位监测饮用水22份。现将监测结果呈报，建议按有关规定公开。

附件：清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表

清远市清城区疾病预防控制中心

2022年3月22日

抄送：清城区水利局。

清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）
序号	监测点地址	供水单位名称	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	龙塘粤海水务有限公司水厂	清远市龙塘粤海水务有限公司	清远市清城区疾病预防控制中心	清远市锦诚水质检测有限公司	2022年01月05日	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮	合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
2	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
3	华南铜铝业有限公司
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
4	银盏小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
5	银盏中心村公共服务站
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
6	星科自来水发展有限公司水厂	清远市星科自来水发展有限公司
2022年01月07日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
7	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
8	源潭派出所
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
9	源潭卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
10	源潭镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
11	飞来峡镇水厂	清远市清城区飞来峡镇水厂
2022年01月07日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
12	江口卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
13	飞来峡镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）
序号	监测点地址	供水单位名称	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
14	龙塘粤海水务有限公司水厂	清远市龙塘粤海水务有限公司	清远市清城区疾病预防控制中心	清远市锦诚水质检测有限公司	2022年02月17日	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮	合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
15	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
16	华南铜铝业有限公司
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
17	银盏小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
18	银盏中心村公共服务站
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
19	星科自来水发展有限公司水厂	清远市星科自来水发展有限公司
2022年02月16日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
20	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
21	源潭派出所
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
22	源潭卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
23	源潭镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
24	飞来峡镇水厂	清远市清城区飞来峡镇水厂
2022年02月16日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
25	江口卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
26	飞来峡镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）
序号	监测点地址	供水单位名称	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
27	龙塘粤海水务有限公司水厂	清远市龙塘粤海水务有限公司	清远市清城区疾病预防控制中心	清远市锦诚水质检测有限公司	2022年03月01日	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮	合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
28	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
29	华南铜铝业有限公司
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
30	银盏小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
31	银盏中心村公共服务站
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
32	星科自来水发展有限公司水厂	清远市星科自来水发展有限公司
2022年03月02日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
33	公司营业部
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
34	源潭派出所
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
35	源潭卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
36	源潭镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
37	飞来峡镇水厂	清远市清城区飞来峡镇水厂
2022年03月02日
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
38	江口卫生院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
39	飞来峡镇中心小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）
序号	监测点地址	供水单位名称	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
40	江南水厂	广东清源水业有限公司江南水厂分公司	清远市疾病预防控制中心	广州金至检测技术有限公司	2022年02月16日2022年02月17日	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮	合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
41	市政府
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
42	洲心中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
43	清城中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
44	文华里小区
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
45	市体育馆
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
46	台湾工业园
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
47	华侨中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
48	横荷街办
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
49	碧桂园假日半岛酒店
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
50	广铁中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
51	石角自来水营业厅
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
52	清远市第一中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
53	清远市第二中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
54	清远市第三中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
55	桥北小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
56	松岗中学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
57	樵顺幼儿园
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
58	锦兴小学
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
59	建设职业学院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
60	市职业技术学院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
61	交通职业学院
合格	无	无明显健康风险，建议烧开饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。